|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Betriebsanweisung gemäß § 14 GefStoffV/TRGS 555** | | | | | |  | | | | | | |
|  | | Arbeitsbereich: | | | | Arbeitsplatz: | |  | |
|  | | Tätigkeit: | | | | Stand: 06/2019 | |  | |
|  | | Gefahrstoffbezeichnung | | | | | |  | | | | | | |
|  | | **Aceton**  **(Dimethylketon, 2-Propanon)** | | | | | |  | | | | | | |
|  | | Gefahren für Menschen und Umwelt | | | | | |  | | | | | | |
| GHS_02_grGHS_07_gr | * Stoff ist leicht entzündlich. * Acetondämpfe können mit Luft explosionsfähige Gemische bilden. * Dämpfe wirken mäßig, Flüssigkeit stärker reizend auf die Schleimhäute. | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln | | | | | |  | | | | | | |
| P003 Keine offene Flamme | * Für sehr gute Be- und Entlüftung des Raumes, auch im Bodenbereich, sorgen. * Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen. * Von offener Flamme und Wärmequellen fernhalten. Funkenbildung vermeiden. * Sind keine Augenduschen installiert, müssen Augenspülflaschen mit reinem Wasser bereitgehalten werden. * Nur geerdete Behälter verwenden. * Rauch- und Schweißverbot im Arbeitsraum. * Gefäße stets dicht verschlossen halten und an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. * Austretende Dämpfe absaugen. * Nicht mit brandfördernden und selbstentzündlichen Stoffen sowie mit leichtentzündlichen Feststoffen zusammenlagern. * Berührung mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden, Dämpfe nicht einatmen. * Unter dem Abzug arbeiten. * Vorbeugender Hautschutz ist erforderlich | | | | | | |  | | | | | | |
|  | Verhalten im Gefahrfall | | | | | | | |  | | | |
|  | Siehe: Örtlicher Notfallplan | | | Feuerwehr/Rettungsdienst | | | **Tel.: 112** | |  | | |
|  | Ausbreiten/Verteilen des Stoffes begrenzen | | | Polizei | | | **Tel.: 110** | |  | | |
|  |  | | | Technischer Notruf | | | **Tel.: 12666** | |  | | |
|  |  | | | Vorgesetzte informieren | | | **Tel.:** | |  | | |
|  | Erste Hilfe | | | | | | | |  | | | |
| C:\Users\larss\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\E011 Augenspüleinrichtung.jpgC:\Users\larss\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\E003 Erste Hilfe.jpg | * Personenrettung unter Beachtung der Eigensicherheit durchführen. * Erste Hilfe leisten – Unfall melden. * Bei Personenschäden Eintrag ins Verbandbuch (DGUV Information 204-021) vornehmen und ggf. Durchgangsarzt aufsuchen. * Nach INHALATION Frischluftzufuhr, Atemwege freihalten. * Nach Augenkontakt unter fließendem Wasser bei gut geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten spülen. * Nach Verschlucken sofort und wiederholt reichlich Wasser nachtrinken lassen. | | | | | | | |  | | | |
| **Ersthelfer/in:** | | | | | **Tel.:** | | | | | |
| **Erste-Hilfe-Material: DIN 13157 C** | | | | | **Raum:** | | | | | |
| **Arbeitsmedizinischer Dienst: medical airport service GmbH** | | | | | **Tel.: 19300 oder 0641-4955330** | | | | | |
|  | | | Sachgerechte Entsorgung | | | | |  | | | | | |

* Nicht in Kanalisation gelangen lassen.
* Besondere Anweisungen des Zwischenlagers für Chemische Abfallstoffe, Tel. 12243 beachten.

|  |  |
| --- | --- |
| **Datum:** | **Unterschrift Leitung der Einrichtung:** |