|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Betriebsanweisung gemäß § 14 GefStoffV/TRGS 555** |  |
|  | Arbeitsbereich: | Arbeitsplatz: |  |
|  | Tätigkeit: | Stand: 06/2019 |   |
|  | Gefahrstoffbezeichnung |  |
|  | **Aceton****(Dimethylketon, 2-Propanon)** |  |
|  | Gefahren für Menschen und Umwelt |  |
| GHS_02_grGHS_07_gr | * Stoff ist leicht entzündlich.
* Acetondämpfe können mit Luft explosionsfähige Gemische bilden.
* Dämpfe wirken mäßig, Flüssigkeit stärker reizend auf die Schleimhäute.
 |  |
|  | Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |
| P003 Keine offene Flamme | * Für sehr gute Be- und Entlüftung des Raumes, auch im Bodenbereich, sorgen.
* Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.
* Von offener Flamme und Wärmequellen fernhalten. Funkenbildung vermeiden.
* Sind keine Augenduschen installiert, müssen Augenspülflaschen mit reinem Wasser bereitgehalten werden.
* Nur geerdete Behälter verwenden.
* Rauch- und Schweißverbot im Arbeitsraum.
* Gefäße stets dicht verschlossen halten und an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren.
* Austretende Dämpfe absaugen.
* Nicht mit brandfördernden und selbstentzündlichen Stoffen sowie mit leichtentzündlichen Feststoffen zusammenlagern.
* Berührung mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden, Dämpfe nicht einatmen.
* Unter dem Abzug arbeiten.
* Vorbeugender Hautschutz ist erforderlich
 |  |
|  | Verhalten im Gefahrfall |  |
|  | Siehe: Örtlicher Notfallplan | Feuerwehr/Rettungsdienst | **Tel.: 112** |  |
|  | Ausbreiten/Verteilen des Stoffes begrenzen | Polizei | **Tel.: 110** |  |
|  |  | Technischer Notruf  | **Tel.: 12666** |  |
|  |  | Vorgesetzte informieren | **Tel.:** |  |
|  | Erste Hilfe |  |
| C:\Users\larss\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\E011 Augenspüleinrichtung.jpgC:\Users\larss\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\E003 Erste Hilfe.jpg | * Personenrettung unter Beachtung der Eigensicherheit durchführen.
* Erste Hilfe leisten – Unfall melden.
* Bei Personenschäden Eintrag ins Verbandbuch (DGUV Information 204-021) vornehmen und ggf. Durchgangsarzt aufsuchen.
* Nach INHALATION Frischluftzufuhr, Atemwege freihalten.
* Nach Augenkontakt unter fließendem Wasser bei gut geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten spülen.
* Nach Verschlucken sofort und wiederholt reichlich Wasser nachtrinken lassen.
 |  |
| **Ersthelfer/in:** | **Tel.:** |
| **Erste-Hilfe-Material: DIN 13157 C** | **Raum:** |
| **Arbeitsmedizinischer Dienst: medical airport service GmbH** | **Tel.: 19300 oder 0641-4955330** |
|  | Sachgerechte Entsorgung |  |

* Nicht in Kanalisation gelangen lassen.
* Besondere Anweisungen des Zwischenlagers für Chemische Abfallstoffe, Tel. 12243 beachten.

|  |  |
| --- | --- |
| **Datum:** | **Unterschrift Leitung der Einrichtung:** |